**Результаты специальных расследований Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда. Сентябрь 2018.**

В сентябре 2018 года государственными инспекторами труда Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда завершено проведение ряда специальных расследований несчастных случаев на производстве.

Так, 03.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 05.04.2018 с электрогазосварщиком ОАО «Белшина».

На линии резиносмесителя № 11 подготовительного цеха завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина» проводились огневые работы по восстановлению ограждения на стационарной площадке между отметкой +7,2 м и +11,4 м. При их проведении произошло попадание искр от электросварки в открытые масленые весы с остатками масла и техническим углеродом и последующее возгорание.

Увидев возгорание, потерпевший стал ликвидировать пожар. Для этого он поднялся по лестнице на уровень горящих масляных весов резиносмесителя № 11 и начал тушить данные весы, используя огнетушитель. Однако, в связи с быстрым распространением огня, потушить пожар не смог, получил ожоги и стал эвакуироваться из очага пожара. При эвакуации с места пожара потерпевший упал с высоты и получил травмы.

Причинами данного несчастного случая явились:

1. нарушение требований при организации и проведении огневых работ, что способствовало возникновению пожара, а именно:

1.1. перед началом и в период проведения огневых работ не было обеспечено: проведение проверки разработанных мероприятий, предусмотренных выданным нарядом-допуском; осуществление контроля за выполнением предусмотренных выданным нарядом-допуском мероприятий; уведомление о проведении огневых работ объектового подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

1.2. не осуществлено выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, а именно, не произведена очистка площадки, металлоконструкций, конструктивных элементов здания, находящихся в зоне проведения огневых работ, от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр, не приняты меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ;

1.3. не осуществлен контроль за работой исполнителей и за противопожарным состоянием места проведения работ; не проверено после окончания огневых работ рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня и не закрыт наряд-допуск; допущено проведение огневых работ на площадке, металлоконструкциях, конструктивных элементах здания, находящихся в зоне проведения огневых работ, не очищенных от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр, контроль за принятием мер по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ;

1.4. не сделана запись в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте, по окончании огневых работ совместно с ответственным за их проведение не проверено и не принято место работ, не обеспечено наблюдение в течение 3-х часов за местом проведения работ после их окончания, с целью исключения пожара с обязательной записью в журнале приема и сдачи смен об окончании времени наблюдения;

1.5. огневые работы выполнялись при обнаружении отступлений от требований наряда-допуска (площадка металлоконструкции, конструктивные элементы здания, находящиеся в зоне проведения огневых работ, не очищены от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр); не приняты меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ;

2. нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в том, что, выполняя работы по тушению пожара, он находился в состоянии алкогольного опьянения, и при наступлении условий, связанных с риском для жизни и критических значений опасных факторов пожара (непригодная для дыхания среда), немедленно не покинул опасную зону по кратчайшему пути в безопасную зону.

03.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 08.06.2018 с работником, выполнявшим работу по гражданско-правовому договору, заключенному с ОДО «Циркон».

Во время выполнения работ по демонтажу металлического козырька на фасаде цеха с использованием лесов рамных строительных приставных потерпевший перешел на настил левой секции лесов и произвел обрезку его крепления. В этот момент металлический козырек стал отделяться от стены здания и внезапно упал на настил левой секции лесов. Из-за его резкого падения на настил лесов произошел отрыв крепления наружного ригеля к раме лесов и потерпевший упал на землю с высоты 1,8 м.

Причинами данного несчастного случая определены:

эксплуатация лесов рамных строительных приставных, не подготовленных и не смонтированных в соответствии с паспортом, не имеющих прочность и устойчивость, соответствующую их назначению, деревянные настилы которых не имеют крепления к поперечинам лесов, не оборудованных перильным и бортовым ограждениями;

некачественная разработка проекта производства работ, выразившаяся в не отражении в нем специфики демонтируемых конструкций, в том числе блоков окон (металлических козырьков), технических способов их безопасного выполнения при демонтаже блоков окон (металлических козырьков), мест и способов крепления страховочных канатов и предохранительных поясов при выполнении работ на высоте;

непроведение первичного инструктажа по охране труда по инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте потерпевшему, выполнявшему работы на высоте.

03.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 30.05.2018 с лифтером подготовительного цеха завода массовых шин ОАО «Белшина».

Во время загрузки штабеля с пустыми паллетами в лифт для дальнейшего спуска их на первый этаж погрузчик зацепил вилами за край паллета с продукцией, который выступал и сдвинул его. В результате нога потерпевшей, которая стояла на отбойнике возле левой двери лифта была зажата между бетонным отбойником и сдвинутым паллетом.

Причинами данного несчастного случая явились:

неудовлетворительная организация производства погрузочно - разгрузочных работ, выразившаяся в:

загромождении проезда, что не обеспечило безопасность движения транспортного средства (напольного колесного безрельсового транспорта) с учетом максимальных габаритов транспортного средства с грузом;

не внесении изменений и дополнений в инструкцию по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы, и не отражении требований по нахождению работающего на расстоянии не менее 5 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного оборудования;

нарушении требований инструкции по охране труда другим работником, в части перевозки штабеля пустых поддонов, находящихся в неустойчивом положении.

03.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 05.06.2018 со штамповщиком ОАО «ТАиМ».

Во время строповки поднимаемые полосы металла сместились с приспособления, вследствие чего потерпевший был прижат ими к станине пресса и тяжело травмирован.

Причинами данного несчастного случая явились:

допуск крановщика к управлению краном без прохождения стажировки, проверки знаний, ознакомления с особенностями устройства крана, управляемого с пола (после перевода крана на управление с пола);

не соблюдение требований технологического процесса, а именно - применение тары (подставки с полосами металла), не предусмотренной в технологическом процессе;

строповка и перемещение груза (подставки с полосами металла) без разработанных схем строповки, а именно – штамповщики (обученные по дополнительной специальности «стропальщик»), произвели строповку груза, на который не разработаны схемы строповки, без присутствия ответственного за безопасное производство работ кранами;

производство работ краном (перемещение груза) при нахождении потерпевшего между грузом и оборудованием (в зоне производства работ);

отсутствие контроля за безопасным производством работ кранами, так как крановщик осуществлял работы краном из кабины (при помощи пульта радиоуправления) после перевода крана на управление с пола.

05.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 07.02.2018 со слесарем-ремонтником ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».

При выполнении ремонтных работ стыкосварочной машины пришло в движение приспособление для прижима обода колеса, управляемое гидравлическим приводом, в результате чего произошло сдавливание кисти левой руки потерпевшего.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение порядка ремонта стыкосварочной машины для производства дисковых колес, установленного Технологической инструкцией по организации и проведению текущих ремонтов технологического оборудования, выразившееся в: неотключении оборудования от всех видов энергии; отсутствии предупреждающих табличек «Не включать! Работают люди!» на пульте управления и вводном выключателе; непринятии мер по недопущению самопроизвольного опускания вниз частей оборудования путем использования специальных подставок (козелков) или деревянных брусьев, по фиксации педали, исключающей возможность работы педалью, путем установки соответствующих подкладок под них.

06.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 17.07.2018 с рабочим зеленого строительства ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

Во время погрузки бордюрного камня на деревянный поддон потерпевший зацепился левой ногой за лежащий под ногами бордюрный камень, упал на эту же ногу, а бедром на угол бордюра, от чего получил тяжелую травму левого бедра.

Причиной данного несчастного случая явилось неознакомление потерпевшего с требованиями безопасного проведения работ по погрузке и складированию бордюров на площадке для хранения поддонов, выразившееся в не проведении ему целевого инструктажа по охране труда при выполнении разовой работы, не связанной с прямыми обязанностями по специальности.

10.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 31.07.2018 с подсобным рабочим ЧУПП «Электроспецсталь».

Выполняя работы на торцовочном станке по распиловке реек, рука потерпевшего соскочила и попала на дисковую пилу.

Причинами данного несчастного случая определены:

неудовлетворительная организация производства пиломатериала обрезного, выразившаяся в:

эксплуатации торцовочного станка, с отсутствующим защитным ограждением режущего инструмента, что не исключало соприкосновение человека с дисковой пилой данного станка;

допуск потерпевшего к выполнению работ по профессии станочник деревообрабатывающих станков без соответствующей квалификации по профессии, медицинского осмотра, обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

11.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 09.07.2018 с водителем автомобиля ОАО «Александрийское».

Для ремонта автобуса потерпевший подложил на край площадки металлический швеллер, поставил на него домкрат и вывесил на нем автобус. После чего, находясь под автобусом, выполнял регулировку тормозов. Внезапно домкрат продавил и сдвинул землю под собой, в результате чего автобус сошел с домкрата и опустился на потерпевшего.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, что выразилось в том, что он выполнял работу по техническому обслуживанию автобуса, не установив перед поддомкрачиванием под основание домкрата деревянную подкладку размером, не допускающим утопание домкрата в грунт, не установив рядом с домкратом надежную подставку, обеспечивающую устойчивость автобуса.

18.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 02.08.2018 с оператором сушильного оборудования ОАО «ФанДОК».

Несчастный случай произошел в результате опускания подъемного стола роликовой сушилки на потерпевшую, производившую уборку под ним.

Причинами данного несчастного случая явились:

нарушение потерпевшей требований инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работы по уборке отходов под загрузочным подъемным столом роликовой сушилки без использования страховочных штырей (металлического откидного упора поворотного типа);

нарушение требований по охране труда другим работником, выразившееся в не согласовании своих действий перед запуском гидравлической системы роликовой сушилки с другими работниками, участвующими в данном технологическом процессе, не убеждении в том, что никому ничего не угрожает в процессе опускания подъемных столов, что привело к травмированию потерпевшей, производившей уборку отходов под подъемным столом.

20.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 11.07.2018 с подсобным рабочим ОДО «БИО Брикс».

Потерпевший получил проникающее сквозное ранение живота в цеху сортировки пиломатериала вылетевшим из станка элементом щепы.

Причинами данного несчастного случая определены:

эксплуатация неисправного станка прирезного многопильного с поднятой задней завесой из подвижных предохранительных упоров и неисправными и неработоспособными передней завесой из подвижных предохранительных упоров и нижним рядом упоров. Кроме того, станок прирезной многопильный эксплуатировался с неисправными упорами (рабочая часть отдельных упоров обломана и деформирована), устройство для отвода завесы (передней) не функционирует - отсутствует устройство удержания завесы в поднятом положении, задняя завеса не отводится в поднятое положение, т.к. устройство для отвода завесы находится в неработоспособном состоянии, концевой выключатель когтевой передней завесы не сблокирован с пусковым устройством станка, отсутствуют (не установлены) расклинивающие и направляющие ножи, направляющая линейка;

допуск потерпевшего к выполнению работ по профессии станочник деревообрабатывающих станков без соответствующей квалификации по профессии, медицинского осмотра, обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

20.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 11.07.2018 с лесником ГЛХУ «Костюковичский лесхоз».

При подготовке лесосеки к рубке потерпевший совместно с другими работниками срезал кусты с помощью мотокустореза и приблизился на недопустимое расстояние спиной к другому работнику, у которого в этот момент подбросило мотокусторез, лезвием пильного диска которого и был травмирован потерпевший.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, эксплуатационных документов организации-изготовителя, выразившееся в несоблюдении безопасного расстояния от работающего мотокустореза.

21.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 11.07.2018 с оператором производства формованного полиуретана и пенополиуретана ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов».

На участке пенополиуретана при выполнении работ по закрытию шибера ледниковой горловины заливочной формы с использование молотка потерпевший получил травму левого глаза отлетевшим металлическим осколком.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работ с использованием инструмента ударного действия (молоток), не используя при этом средства индивидуальной защиты (очки защитные).

25.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 25.08.2018 с водителем погрузчика ООО «РеПлас-М».

Осуществляя работу по доставке сырья на линию, потерпевший услышал шум в оборудовании, решил выяснить его причину и стал выполнять не порученную руководителем работу. Отключил дробилку, открыл бункер, после чего рукой оперся на ротор справа, а правую руку засунул снизу под ротор, по ходу движения, при этом своими действиями привел в движение ротор, в результате чего получил травму правой руки.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной руководителем работ, без разрешения администрации и проведения инструктажа по охране труда, не входящей в обязанности водителя погрузчика.

27.09.2018 завершено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 19.08.2018 с подсобным рабочим фермерского хозяйства «Пралесак».

Во время выгона коров из сарая с площадки для содержания крупного рогатого скота в молочных блок на потерпевшего напал бык-производитель, содержащийся совместно со стадом коров.

Причиной данного несчастного случая определено невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившиеся в:

содержании быка-производителя в общем стаде в сарае с молочным блоком фермерского хозяйства «Пралесак» не в специально отведенном помещении или на скотном дворе на привязи в просторном индивидуальном прочном станке;

допуске потерпевшего к выполнению работ по профессии животновод без проведения ему первичного инструктажа по охране труда, обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Н.Б. Куламихина,

главный государственный инспектор труда Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда